**关于现场竞价采购安装学院电梯视频监控的公告**

学院拟在院内电梯轿厢内安装视频监控探头，该项目最高限价17855元，请有意参与采购竞价的合格供货公司（即具有安装安防监控设备资质的企业），参与采购竞价的公司应提交如下材料：企业法人授权委托书、企业法人居民身份证、企业营业执照（含统一社会信用代码）、税务登记证复印件、售后服务承诺书，于2018年3月15日至2018年3月25日，来人来电报名，了解相关安装监控的数量及安装具体位置和售后服务的相关等事宜，并领取采购竞价表格。

一、采购单位:福州职业技术学院保卫处

二、地址：福州大学城联榕路8号。

三、联系人及联系方式：李老师83760316。

保卫处

2017年3月6日

**福州职业技术学院物品采购询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目名称 | 品牌及技术规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 福州职业技术学院特教大楼和综合楼电梯监控 | 网络摄像机 | 品牌：海康威视  1、具有不小于200万像素CMOS传感器；  2、需具有≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；  3、最低照度彩色：≤0.01 lx，黑白：≤0.001 lx，灰度等级不小于11级；  4、红外补光距离不小于50米；  5、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080 @ 30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576 @ 30fps；  6、在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000 TVL；  7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile；  8、信噪比不小于55dB；  9、需具大于100dB宽动态；  10、需支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；  11、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；  设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；  12、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；  13、设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能；  14、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；  15、可开启或关闭智能后检索功能，需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能；  16、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；  17、不低于IP67防尘防水等级；  18、需具有≥1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口；  19、需支持DC12V供电，且在不小于DC 12V ±30%范围内变化时可以正常工作；  20、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； | 5台 |  |  |  |
| 电源 | 品牌：国产  国标,12V2A输出。 | 5个 |  |  |  |
| 接入交换机 | 品牌：星网锐捷  1、标准19英寸1U高机架设备，可上机架，固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个；  2、交换容量≥48Gbps；  3、包转发率≥38.7Mpps；  4、所投产品采用静音无风扇节能设计；  5、MAC地址表≥8K；  6、配置流控开关，可开启或关闭整机流控功能；  7、工作温度范围≥50°C；  8、所出售产品提供三年质保； | 1台 |  |  |  |
| 光模块 | 品牌：星网锐捷  千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km； | 2块 |  |  |  |
| 机柜 | 品牌：国产  现场定制。 | 1台 |  |  |  |
| 电梯专用线 | 品牌：国产  带钢丝超五类线。 | 420米 |  |  |  |
| 光缆 | 品牌：国产  1、产品类型：室外轻铠光缆；  2、波长：1300，1550nm；  3、纤芯数量：8；  4、损耗：850/3.5，1300/1.0，1550/0.26dB；  5、规格：9/125μm；  6、包含光纤配套材料（光纤盒、耦合器、尾纤等）、插排及辅材。 | 600米 |  |  |  |
| 光纤配件 | 品牌：国产  标配。 | 1项 |  |  |  |
| PVC管材 | 品牌：国产  φ20,国标。 | 200米 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | | | |

售后服务：合同签订后，15天内完成安装、调试，并经试运行后交付使用。货物质保期为货物经最终验收合格后 3 年，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 4小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若4 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供甲方使用，其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修，且乙方需每年为甲方机修人员免费进行一至两次的维修技术培训，免费保修期结束前一个月内乙方应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物的正常运行。其它要求：乙方提供完整的竣工图纸。

付款方式：全部货物交货经安装调试，并经验收合格后，20个工作日内甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向乙方一次性支付100%的款。